 *CÔNG TY TNHH ĐT – TM*  **NGHĨA HÀ**

Địa chỉ : *88 Lê Hồng Phong – phường 4 – Tp Vũng Tàu*

Điện thoại : *0643 53 38 38 – 56 5555 – 561 567*

Mã số thuế *: 3502323472*

*Fax : 0254 3 53 38 38*

**---------------------------------------------------------------**

***Vũng Tàu,*** *Ngày 08 tháng 04 năm 2020*

**BẢNG CHÀO GIÁ**

*Kính gủi* ***:*** **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

**( PTSC OFFSHORE SERVICES JOINT STOCK COMPANY )**

*Kính gửi :* Ông **Lê Toàn Thắng** – Phó Giám đốc Công ty

*Sao gửi :* Ông **Lê Đức Hà** – Phó phòng Hành chính nhân sự

*Địa chỉ :* *Cảng Hạ Lưu PTSC, 65A Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu*

Điện thoại : 0254 3 515758 Fax : 0254 3 515 759

***Công ty TNHH ĐT – TM******Nghĩa Hà*** *xin trân trọng gửi đến Qúy Khách Hàng bảng chào giá theo yêu cầu số* ***1156 / LĐBD-HCNS*** *ngày 08 tháng 04 năm 2020 như sau :*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Stt* | ***Tên Hàng*** | ***Đặc Tính Kỹ Thuật*** | ***Đvt*** | ***S.L*** | *Đ. Gía* | *T.Tiền* |
| 01 | ***CAMERA***  ***KB Vision***  **KX-4012SN3**    **KX-4011SN3** | Camera 4MP:  • **Camera KB Vision KX-4012SN3**  (Loại gắn áp trần trong nhà)  • **Camera KB Vision KX-4011SN3** (Loại gắn trên vách tường trong nhà hoặc ngoài trời)  • Cảm biến 1/3” 4 Megapixel  • Độ phân giải 4MP (2560 × 1440)@25/30 Fps  • Chuẩn nén hình ảnh H.265/Smart H.264  • Hỗ trợ công nghệ Starlight  • Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84o)  • Tầm xa hồng ngoại 30m  • Hỗ trợ tính năng thông minh: Hàng rào ảo, bảo vệ khu vực...  • Hỗ trợ thẻ nhớ lên đên 256GB  • Chống ngược sáng thực WDR (120dB)  • Chuẩn kháng nước IP67, IK10, PoE....  • Vỏ kim loại + kính  • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV   * Sản Xuất : Trung Quốc * Bảo hành : 24 tháng | Cái | 51 | 3.715.000 | 189.465.000 |
| 02 | **ĐẦU GHI HÌNH**  **KB Vision**  **4K8216N2** | Đầu ghi hình IP 16 kênh: **KB Vision KX-4K8216N2**  • Đầu ghi Video mạng (NVR)  • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP, băng thông tối đa 200Mbps  • Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264  • Cổng ra: VGA / HDMIMax 3840×2160  • Xem lại: 1/4/8/16 kênh đồng thời  • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4  • Hỗ trợ: 2 SATA x 6TB, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0  • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm  • Hỗ trợ Cloud, QR Code: dễ dàng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại  • Hỗ trợ: RJ45 10/100/1000Mbps  • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro  • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học, trường mầm non .....  • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...   * Sản Xuất : Trung Quốc * Bảo hành : 24 tháng | Cái | 05 | 7.830.000 | 39.150.000 |
| 03 | **Ổ cứng lưu trữ**  **3.000Gb** | Ổ cứng lưu trữ dữ liệu 3TB: *Seagate Skyhawk 3TB 3.5” ST3000VX010* • Dung lượng: 3000GB  • Tốc độ vòng quay: 5900rpm  • Bộ nhớ đệm (Cache): 64MB  • Chuẩn giao tiếp: SATA3 (6Gb/s)  • Kích thước: 3.5 inch  • Chuyên dùng: lưu trữ hình ảnh, dữ liệu cho đầu ghi camera. Hoạt động 24/7, ổn định, bền bỉ, có chức năng tản nhiệt, chống mất dữ liệu.   * Sản Xuất : Asia * Bảo hành : 36 tháng | Cái | 10 | 3.800.000 | 38.000.000 |
| 04 | **SWITCH 8 PORT POE**  **CISCO**[**SG250-08HP-K9-EU**](https://quockhanginfotech.vn/cisco-sg250-08hp-k9-eu-8-port-gigabit-poe-smart-switch/) | Bộ chia cổng mạng Switch 8 ports PoE:  **CISCO**[**SG250-08HP-K9-EU**](https://quockhanginfotech.vn/cisco-sg250-08hp-k9-eu-8-port-gigabit-poe-smart-switch/)  • Loại Switch 08 cổng thông minh, gắn tủ Rack 1U (Rack-mountable 1U)  • Cổng: 8 cổng Gigabit (08 x 10/100/1000Mbps)  • Hiệu suất: Dung lượng chuyển đổi: 17,6 Gbps, Hiệu suất chuyển tiếp (kích thước gói 64 byte): 13,1 Mpps  • Kích thước bảng địa chỉ MAC: 08K mục nhập  Jumbo Frame Hỗ trợ 9KB  • Giao thức định tuyến: IGMPv2, IGMP, IGMPv3  • Giao thức quản lý từ xa: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SCP  • Định tuyến tĩnh lớp 3  • Cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE +)  • Thiết bị hỗ trợ PoE và PoE truyền qua  • Bảo mật mạng, hỗ trợ IPv6, hỗ trợ điện thoại IP  • Kích thước (W x H x D): 160 x 30 x 128 mm (6,3 x 1,18 x 5,04 inch)  • Trọng lượng: 0,54 kg (1,19 lb)   * Sản Xuất : Asia * Bảo hành : 12 tháng | Cái | 11 | 5.900.000 | 64.900.000 |
| 05 | **Dây điện** | Dây điện:   * **Dây điện Cadivi 2 x 3.5 mm** (có bọc nhựa PVC) | Mét | 300 | 28.000 | 8.400.000 |
| 06 | **Ổn Áp Điện** | Ổn áp điện: Ổn áp 1 pha LiOA SH-10000 (10kVA) • Điện áp vào: 150V - 250V • Điện áp ra: 220V - 110V (100V) ± 2 - 3% • Tần số: 49 - 62 Hz • Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s (500VA - 10000VA)   * Sản Xuất : Asia * Bảo hành : 12 tháng | Cái | 01 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 07 | **Tủ Nhựa Kỹ Thuật** | Tủ nhựa kỹ thuật:  • Chất liệu: nhựa cứng PVC  • Kích thước: 30 x 40cm  • Dùng để chứa đựng các ổ cắm điện, các Switch. | Cái | 04 | 560.000 | 2.240.000 |
| 08 | **Ống Nhựa Cứng** | Ống nhựa cứng:  • Chất liệu: nhựa cứng PVC  • Đường kính ngoài: 20mm  • Độ dài: 2,92m  • Đùng để luồn các dây điện, dây mạng. | Cây | 100 | 28.000 | 2.800.000 |
| 09 | **Dây cáp mạng:**  **CommScope CAT5e FTP** | Dây cáp mạng:  **CommScope CAT5e FTP**  • P/N: **219413-2**  • Kích thước lõi 24 AWG, 4-cặp xoắn đôi (Có lớp bọc kim loại và lướp sợi lưới chống nhiễu)  • Băng thông 100 - 200Mhz  • Đóng gói dạng Rulo cuộn tròn, 305m/ cuộn/ thùng. | Thùng | 03 | 3.660.000 | 10.980.000 |
| 10 | **Đầu mạng RJ45:**  **CommScope RJ45 CAT5e** | Đầu mạng RJ45:  **CommScope RJ45 CAT5e**  Modular Plug Kit, 8P/8C, unshielded, flat oval, 2.54 x 8.89 mm max cable jack OD, 8-position, 100/bag  • P/N: **6-554720-3**  • Đầu mạng không bọc giáp chống nhiễu (Unshielded)  • Hỗ trợ cho loại cáp mềm (Stranded) hoặc cứng (Solid) với kích thước lõi 26-24 AWG, với 1, 2, hay 4 đôi dây (tương ứng với các loại đầu nối)  • Đầu mạng vượt qua tất các các yêu cầu về hiệu suất của TIA/EIA, tương thích cho những ứng dụng mạng hay điện thoại: Gigabit Ethernet (1000Base-Tx), | Bịch | 02 | 1.350.000 | 2.700.000 |
| 11 | **Vật tư phụ kiện** | Nối, móc, Co T, đinh sắt, ống ruột gà, keo silicon, băng keo, CB điện, ổ cắm điện, giàn giáo, khung thép không gỉ/ giá đỡ gắn Camera**.** | Gói | 01 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 12 | **Chi Phí Thi công, lắp đặt và hoàn thành hệ thống** | Chi phí nhân công thực hiện trọn gói:  -Lắp ráp, đấu nối, cài đặt cấu hình hệ thống. | Gói | 01 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| **TỔNG CỘNG** | | | | | **389.135.000** | |
| **VAT 10 %** | | | | | **38.913.500** | |
| **TỔNG CỘNG** | | | | | **428.048.500** | |
| *Bốn trăm hai mươi tám triệu không trăm bốn mươi tám ngàn năm trăm đồng chẵn.* | | | | | | |

***ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG:***

* ***Giá trên đã bao gồm VAT 10%***
* Hàng mới chính hãng 100%
* Bảng báo giá có giá trị 30 ngày kể từ ngày chào giá.
* Thời gian thi công toàn bộ hệ thống camera quan sát : Ngay sau khi ký hợp đồng lắp đặt là từ 20 đến 30 ngày

***Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:***

***MR Hà***

***Mail:nghiaha.mobile.camera@gmail.com***

***Điện thoại : 0988 06 3456***

**XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

**Phùng Mạnh Hà**